ProtoBoardPic16
===============
Carte de developpement pour PIC16F84/16F628

La carte presentée ci-après permet de faciliter la mise au point d'applications à base de PIC 16F84/16F628.
En effet, à chaque nouvelle application à base de PIC il est nécessaire de ressortir et recâbler toujours
les mêmes composants (quartz, condensateurs, ...). Avec cette petite carte toute simple, il devient
possible de tester un bout de code ou un périphérique très rapidement. 

Caractéristiques
================
    * PIC 16F84/16F628,
    * 11 ports d'E/S configurables individuellement en entrée ou en sortie, par cavalier,
    * Ports configurés en sortie connectés à des LED,
    * Ports configurés en entrée connectés à des dip-switch,
    * Ports E/S sortants sur pins,
    * Reset du PIC par dip-switch,
    * Port série RS232 avec connecteur 9 broches ou TTL, utilisant 2 ports E/S du PIC (PA0 et PA1),
    * Prises d'alimentation type pack accumulateur,
    * Connecteurs d'alimentation supplémentaire pour chainer plusieures cartes,
    * Quartz interchangeable,
    * Alimentation à l'aide d'une simple pile de 4.5v.

!!! Ne permet pas de programmer le PIC !!!

Nomenclature
============
    * 1x MAX232
    * 1x PIC16F84/16F628
    * 1x dip-switch 8
    * 1x dip-switch 4
    * 8x led rouge
    * 3x led verte
    * 11x resistance 270
    * 1x reseau 8x10k
    * 1x reseau 4x10k
    * 2x condensateur 22pF
    * 1x quartz 4MHz (ou inférieur)
    * 5x condensateur 1uF
    * 1x support 18 broches
    * 1x support 16 broches
    * 1x barette sécable femelle
    * 15x jumper 3 points
    * 1x connecteur SUB-D 9 broches mâle 

Réalisation
===========
Le circuit imprimé ne présente aucune difficulté particulière.
Les trous des jumpers et leds seront de diamètre 1,2mm tandis que tous les autres pourront être de 0.8mm.
On commencera par souder l'unique strap (repéré par la sérigraphie w1). On placera ensuite les supports de
circuits intégrés, les condensateurs, les réseaux de resistances et leds en faisant attention à leur positionnement.
On terminera par les resistances, dip-switch et connecteur 9 broches. Attention cependant à la led du port PA4
qui doit être montée dans l'autre sens.

Pour les tests, retirer le PIC et le MAX232 de leur support, vérifier la polarisation des leds à l'aide d'une pile de 4.5v appliquée
à la masse et à chaque point des 11 jumper (pin côté led).
Connecter la carte à un terminal via un cordon série croisé, déplacer le cavalier de rebouclage de liaison puis vérifier l'écho des commandes tapées sur le terminal. 

Fichiers
========
ProtoBoardPic16.pcb : Fichier projet "PCB"
ProtoBoardPic16_typon.ps : Typon au format PostScript (600dpi)
ProtoBoardPic16_typon.jpg : Typon côté cuivre
ProtoBoardPic16_implantation.jpg : Photo de la carte réalisée
ProtoBoardPic16_schema.jpg : Schéma électrique

Pour toute question :
buzz.computer (at) free.fr

Mon site :
buzz.computer.free.fr

Bonne réalisation
Buzz